PUBLICA: 181.\*\*.\*\*.\*\* – TELECENTRO --- IPV4 TIPO B

PRIVADA:

IPV4 192.168.\*\*.\*\* TIPO C

MÁSCARA DE SUBRED: 255.255.255.0

DIRECCIÓN MAC DE WI FI:

DE LA DIRECCIÓN MAC, SE PUEDE OBTENER DATOS RESPECTO DEL FABRICANTE DE LA PLACA DE RED